**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

 **Jedlí**

1. **Údržba porostů a pozemků**

Celková výměra sečených ploch: 2900 m2

Sečení travního porostu **2 x za rok**; první seč bude provedena **nejpozději do 15. 6.**, druhá seč **nejpozději do 15. 10**.

**Úseky sečení:**

* koruna hráze v celé délce
* hráz od paty svahu po korunu + návodní strana od hladiny po korunu hráze
* odstraňování vegetace z výtokového koryta v délce cca 20 m

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci a technických částech VD bude prováděno **1 x ročně.**

Odstraňování naplavenin z hráze a šachtového přelivu, likvidace v souladu s platnou legislativou **1x měsíčně.**

Úklid pozemků – likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou **1 x měsíčně**.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) **1 x měsíčně**.

Manipulace s šoupaty, jejich propláchnutí a promazání všech pohyblivých částí související s manipulací na VD - **1 x měsíčně.**

**b) Manipulace na vodním díle**

* manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských a lesních pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem

**c) Využití vodního díla**

Dle manipulačního řádu slouží vodní dílo k akumulaci vody a sportovnímu rybolovu.

**d) Přístup k vodnímu dílu**

 Přístup k vodnímu dílu je přes pozemky ve vlastnictví třetích osob.